**Clarificare referitoare la anuntul de publicitate nr:** **ADV1211109**

 1.articolul NLTS01A# Tavane suspendate, gips-carton, 1X12.5MM, mont.pe schelet metalic de sustinere suspend. tija cu bucla este greșit și se modifică cu  
 CD22A-01% Tavane suspendate cu placi acustice de 600 X 600 MM pe caroiaj - pentru incaperi cu suprafete masurate in plan  
orizontal egale sau mai mari de 16 mp - cu consumurile specifice. Mulțumesc.  
  
     Placile montate vor fi din fibra minerala ORBIT 600x600x13 mm